Вопросы кюнэй60

1. Как расшифруется IP?
2. Откуда берутся цифры на IP-адрес?

RFC 1918 range

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

1. Использование AWS Transit Gateway помимо того, что упростит инфраструктуру, поможет ли сэкономить деньги? Т.е. не будет ли дешевле использовать VPC peering?
2. Что такое файеруол firewall?
3. Лекция по networking & content delivery была очень объемной и не простой для понимания. Что ожидать на следующих лекциях?